**四平市铁西区2025年困难**

**老年人家庭适老化改造项目合同**

 甲 方：四平市铁西区民政局

 乙 方：吉林省锦成企业管理有限公司

签约时间：2025年9月29日

 签约地点：四平市铁西区民政局

## **四平市铁西区2025年困难老年人家庭**

**适老化改造项目合同**

四平市铁西区民政局经(公开招标询价来源)采购。该采购项目由吉林省锦成企业管理有限公司中标，双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同。

 **一、合同采购范围：**

|  |
| --- |
| **1 基础包** |
| **序号** | **货物名称** | **品牌型号** | **功能配置和技术参数(采购产品)** | **功能配置和技术参数(响应产品)** | **功能配置和技术参数偏离情况** | **原产地及制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** | **质保期** |
| 1 | 安全扶手 | 玺狮 | 1、规格:48CM，尺寸可大小：±5cm。2、外表面为尼龙抗菌材料，带防滑浮点，内衬铝型材。3、外尼龙抗菌材质。 | 1、规格:48CM，尺寸可大小：±5cm。2、外表面为尼龙抗菌材料，带防滑浮点，内衬铝型材。3、外尼龙抗菌材质。 | 无 | 杭州摩虹贸易有限公司 | 38 | 只 | 120 | 4560 | 1年 |
| 2 | 可调节拐杖 | 冀永邦 | 1、高度:650mm~880mm2、手柄宽:25mm~50mm3、材质:不锈钢 | 1、高度:590mm~950mm材质: 不锈钢 | 无 | 衡水滨湖新区永邦医疗器械厂 | 38 | 支 | 85 | 3230 | 1年 |
| 3 | 多功能应急灯 | 奥克斯 | 光源类型：LED；应急使用时间:6小时以上；电源:充电;材质：ABS强力抗摔；亮度:强光 | 光源类型：LED；应急使用时间:6小时以上；电源:充电;材质：ABS | 无 | 宁波市荣联电器有限公司 | 38 | 只 | 112 | 4256 | 1年 |
| 4 | 防滑吸尘垫 | 川姿395 | 1、尺寸:50\*80cm2、PVC材质+乳胶，有效防滑3、风格:现代简约 | 1、尺寸:50\*80cm2、PVC材质+乳胶，有效防滑3、风格:现代简约 | 无 | 武汉市慕苒家居用品有限公司 | 38 | 块 | 64 | 2432 | 1年 |
| 5 | SOS一键报警器 | LFanq/凌防LF-AN20 | 支持NB-iot或CAT1 可与物联网平台直连，数据能在平台查询;参数:颜色:白色;电源电压:DC3.0V；网络:NB;充电:不可充电;工作湿度:<95%;功能:NB-IOT通讯;全网通;一键求救;拉绳求救,防水设计，可安装于浴室等场所，APP推送报警,低电告警；短信报警推送。 | 支持NB-iot或CAT1 可与物联网平台直连，数据能在平台查询;参数:颜色:白色;电源电压:DC3V；网络:NB;充电:不可充电;工作湿度:<95%;功能:NB-IOT通讯;全网通;一键求救;拉绳求救,防水设计，可安装于浴室等场所，APP推送报警,低电告警；短信报警推送。 | 无 | 深圳市凌防科技有限公司 | 38 | 个 | 116 | 4408 | 1年 |
| 6 | 按摩捶痒痒挠一体 | 健明天恒原德二代 | 材质:抗菌实木 规格:34cm\*6.5cm工艺:抛光打磨 | 材质:抗菌实木 规格:34cm\*6.5cm工艺:抛光打磨 | 无 | 衡水健明医疗器械商贸有限公司 | 38 | 个 | 52 | 1976 | 1年 |
| 7 | 家庭急救包 |  | 型号:创伤应急包10件套外包材质:精致尼龙用途:伤口处理、紧急止血 | 型号:创伤应急包10件套外包材质:精致尼龙用途:伤口处理、紧急止血 | 无 |  | 38 | 个 | 76 | 2888 | 1年 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌型号** | **功能配置和技术参数(采购产品)** | **功能配置和技术参数(响应产品)** | **功能配置和技术参数偏离情况** | **原产地及制造厂商** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** | **质保期** |
| 2 | 坐便椅 | 座便椅（电镀）894 | 外形尺寸(长x宽x高):540mmx540mmx(680mm~780mm)座圈离地高度范围:410mm~510mm腿部伸缩杆调节范围:100mm;高度调节:4档，档间距25mm;额定承载:2000N | 总长：54.5CM, 总宽：53.5CM,总高：74-84CM,坐高：44-54CM,坐宽：44CM, 坐深：40cm. | 1.主体由优质碳素钢管材弯制而成，管直径22mm,管壁1.0，伸缩腿管，表面电镀处理；2.座板和扶手采用PE材质；3.配TPR脚垫，具有耐磨、减震、防滑性能；5.可折叠；6.配便盆；7.承重：100KG8.1台/箱，纸箱尺寸：50\*17\*76CM，净重：5.91KG，毛重：6.80KG，9.2台/箱，纸箱尺寸：50\*29\*76CM，净重：12.02KG。 | 佛山市科怡康复器材有限公司 | 4 | 把 | 185 | 740 | 1年 |
| 3 | 助行器 | 913L | 主要技术指标和参数:1、外形尺寸(长x宽x高)510mmx620mmx(800mm~940mm);2、折叠尺寸(长x宽x高):800mmx600mmx100mm;3、手柄宽度:20mm~50mm | 总长：45CM, 总宽：52CM,总高：75-85CM | 1.主体由优质铝合金管材弯制而成，管直径25mm,管壁1.2，脚管28\*1.2，6档伸缩调节，表面氧化处理；2.扶手采用发泡棉材质；3.配TPR脚垫，具有耐磨、减震、防滑性能；5.可折叠；6.有固定和移动两种模式；7.承重：100KG8.1台/箱，纸箱尺寸：54\*12\*78CM，净重：2.55KG，毛重：3.2KG，9.5台/箱，纸箱尺寸：54\*32\*78CM，净重：13KG,毛重：14KG。 | 中国大陆。佛山市科怡康复器材有限公司 | 4 | 副 | 248 | 992 | 1年 |
| 4 | 静态防褥疮床垫 | 文竹 | 1、材质:4D高分子聚酯纤维;2、可拆洗;3、克重:2400克/㎡;4、厚度:4cm;5、尺寸90\*200\*4cm;6、可水洗，透气性好，回弹好，支撑性好，环保健康 | 可拆洗；充气厚度>4cm；5、尺寸90\*195±10%； | 材质：气垫采用尼龙PVC材质；采用30±1丝厚度的布；4、厚度>4cm | 河北文竹医疗器械有限公司 | 5 | 个 | 500 | 2500 | 1年 |
| 5 | 适老椅 | 泽耀 | 长550宽540高800;框架:曲柳木+环保的水性油漆软包:高弹海绵+仿皮软包安全稳固，实木脚腿，座高，座深座斜，背斜按老年人体工学设计，低扶手便于支撑起立，仿皮软包，便于清洁 | 长550宽540高800;框架:曲柳木+环保的水性油漆软包:高弹海绵+仿皮软包安全稳固，实木脚腿，座高，座深座斜，背斜按老年人体工学设计，低扶手便于支撑起立，仿皮软包，便于清洁 | 无 | 安吉泽耀家具有限公司 | 6 | 把 | 370 | 2220 | 1年 |
| 6 | 床边护手 | 贺驰 | 1、安装于床边，防止老人起床后因头晕而跌倒:2、受伤人士或残障者借助扶手站立、起身；3、可安放于床边、沙发、座椅等任何需要站立起身辅助的地方:4免工具即可组装，整体圆管伸缩升降调节高度；5、使用方便简单，可随时移动到所需位置:底盘尺寸：600mmx500mm:底盘厚度:14mm；扶手可调高度:700mm/750mm/800mm;扶手宽度:335mm | 1、安装于床边，防止老人起床后因头晕而跌倒:2、受伤人士或残障者借助扶手站立、起身；3、可安放于床边、沙发、座椅等任何需要站立起身辅助的地方:4多档位调节，上翻折叠，下翻隐藏，碳钢材质。总高77-102cm，宽40厘米 | 无 | 杭州贺驰科技有限公司 | 1 | 个 | 495 | 495 | 1年 |
| 7 | 空气扇 | Midea美的 | 1、功能:循环送风、自动摇头2、电机:高品质交流电机3.制冷方式:远距离强风4、循环扇类型:立式5、功率:45W | 1、功能:循环送风、自动摇头2、电机:高品质交流电机3.制冷方式:远距离强风4、循环扇类型:立式5、功率:45W | 无 | 芜湖美的生活电器制造有限公司 | 4 | 台 | 320 | 1280 | 1年 |
| 8 | 智能电饭煲 | 万利达 | 1.形状:方形2.控制方式:微电脑3.盲文凸凹点按键4.全程语音播报5.加厚内胆 | 1.形状:方形2.控制方式:微电脑3.盲文凸凹点按键4.全程语音播报5.加厚内胆 | 无 | 中国大陆 | 17 | 个 | 720 | 12240 | 1年 |
| 9 | 购物车 | 希维思 | 1、功能:可折叠、爬楼梯2、材质:铝合金、防水布3、是否可折叠:可折叠4、适用场景:买菜、购物 | 1、功能:可折叠、爬楼梯2、材质:铝合金、防水布3、是否可折叠:可折叠4、适用场景:买菜、购物 | 无 | 义乌市生活舍塑料制品有限公司 | 6 | 个 | 125 | 750 | 1年 |
| 10 | 侧位垫 | 丠州湖 | 1、产品1、尺寸:50\*25\*152、适用对象:适合卧床老人、活动不方便长期卧床患者3、软硬适中+高密度海绵+持久耐用 | 1、产品1、尺寸:60\*25\*20 2、适用对象:适合卧床老人、活动不方便长期卧床患者3、软硬适中+高密度海绵+持久耐用 | 无 | 衡水悦康医疗器械有限公司 | 1 | 件 | 115 | 115 | 1年 |
| 11 | 收音机 | 先科 | 1、功能:多功能收音机2、材质:塑料3、充电模式:USB供充电4、播放类型:MP3收音机5、显示屏类型:数字显示屏6、支持格式:TF卡 | 1、功能:多功能收音机2、材质:塑料3、充电模式:USB供充电4、播放类型:MP3收音机5、显示屏类型:数字显示屏 | 无 | 深圳市百强创展科技有限公司 | 4 | 台 | 150 | 600 | 1年 |
| 12 | 洗头盆 | 纤诗洁 | 1、产品特点:平躺免弯腰洗头盆2、产品材质:PP原生材质，环保健康3、功能:人体工学设计，不硌头，防脖子进水 | 1、产品特点:平躺免弯腰洗头盆2、产品材质:PP原生材质，环保健康3、功能:人体工学设计，不硌头，防脖子进水 | 无 | 中国 | 1 | 个 | 60 | 60 | 1年 |
| 13 | 可充电手电筒 | 奥克斯 | 1、材质:铝合金2、最高亮度(最大光通量):350流明及以上3、灯泡及附件种类:LED 4、是否可调焦:是 | 1、材质:铝合金2、小巧高亮3W足功率照明3、灯泡及附件种类:LED 4、伸缩变焦 | 无 | 奥克斯 | 2 | 个 | 68 | 136 | 1年 |
| 14 | 带坐凳医用拐 | 冀永邦 | 1、主体材质:铝合金2、适用人群:关节痛、行动不便、不能长时间行走3、特点:可伸缩、安稳、折叠伸缩4、拐杖类别:三脚拐杖 | 1、主体材质:铝合金2、适用人群:关节痛、行动不便、不能长时间行走3、特点:可伸缩、安稳、折叠伸缩4、拐杖类别:三脚拐杖 | 无 | 衡水滨湖新区永邦医疗器械厂 | 1 | 个 | 180 | 180 | 1年 |
| 15 | 助食餐具 | 美物德品 | 1、包含:叉、连体筷、防洒碗;2、产品材质:ABS树脂、橡胶，耐热温度:70℃，耐冷温度:-20°C，夹子式设计，方便手颤、握力欠佳的老人使用； 3、尺寸≥20cm/ 3、勺、叉；食品级PP材质、不锈钢、硅胶;4、防洒碗:食用级PP塑料，自吸盘底座，无毒级硅胶。 | 1、包含:叉、连体筷、防洒碗;2、产品材质:ABS树脂、橡胶，耐热温度:70℃，耐冷温度:-20°C，夹子式设计，方便手颤、握力欠佳的老人使用； 3、尺寸≥20cm/ 3、勺、叉；食品级PP材质、不锈钢、硅胶;4、防洒碗:食用级PP塑料，自吸盘底座，无毒级硅胶。 | 无 | 宜亲（保定）科技 | 1 | 套 | 253 | 253 | 1年 |
| 16 | 防滑垫 |  | 1、300\*300MM自由拼接、适合各种场景。2、PVC环保材质、双面防滑、镂空不积水。 | 1、300\*300MM自由拼接、适合各种场景。2、PVC环保材质、双面防滑、镂空不积水。 | 无 | 沛县怡蕴日用品店 | 2 | 块 | 65 | 130 | 1年 |
| 17 | 医用拐 | 冀永邦 | 1、高度:650mm~880mm;2、手柄宽:25mm~50mm;3、支脚垫底部直径: Φ35mm;4、高度调节最低时，手杖底座中心的垂直空间高度不小于120mm;5、调节分10档，每档高度可调节25mm | 高度640 mm，调节分10档，每档高度可调节25mm | 无 | 衡水滨湖新区永邦医疗器械厂 | 1 | 个 | 180 | 180 | 1年 |
| 18 | 立式红外理疗仪 | 奇鸟L-02 | 适应症:颈肩腰腿痛、促进伤口愈合;安全防护:倒地断电、防烫护罩;工作电压:220v;型号:机械款 | **适应范围：**适用于软组织损伤、颈椎病、关节炎等疾病的辅助治疗；**结构组成**：由治疗头、支臂、立柱、控制盒、脚架组成，红外线灯泡为150W；**安全防护：**I类B型，内置顷倒断电开关，防烫伤护罩；**工作电压：**AC220V/50HZ；**型 号**：L-02**定时器：**机械定时器0-60min | 无 | 重庆重庆雨逸科技有限公司 | 11 | 台 | 598 | 6578 | 1年 |
| 19 | 语音播报血压仪 | 鱼跃YE660D | 1、工作方式:智能加压、语音播报结果2、功能:心律测量测量脉博测量血压3、适用部位:上臂4、血压仪器种类:大屏血压计5、操作方式:一键测量，方便简单 | 1、工作方式:智能加压、语音播报结果2、功能:心律测量测量脉博测量血压3、适用部位:上臂4、血压仪器种类:大屏血压计5、操作方式:一键测量，方便简单 | 无 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2 | 个 | 720 | 1440 | 1年 |
| 20 | 二代颗粒乳胶枕 | 洁丽雅 | 1、材质:天然乳胶2、枕头类型:护颈枕3、款式:单人4、功能:抑菌防螨、带有按摩颗粒，释放颈椎压力 | 1、材质:天然乳胶2、枕头类型:护颈枕3、款式:单人4、功能:抑菌防螨、带有按摩颗粒，释放颈椎压力 | 无 | 浙江若比邻针织品有限公司 | 4 | 个 | 328 | 1312 | 1年 |
| 21 | 真空拔罐器 | 锦康 | 1、适用人群:不限2、特点:加厚防爆、无明火防烫伤、双重密封防漏气3、包装规格: 套装 | 适用人群:不限；特点:不用火、电，利用手动物理真空枪调节负压值即可完成拔罐 | 无 | 永康市锦康保健器材厂 | 3 | 件 | 128 | 384 | 1年 |
| 22 | 康复护腰腰带 | 敬孝阁 | 1、尺码:S M L XL2、身体护理部位:腰部3、适用人群:老年4、功能:环绕立体支撑，缓解腰椎不适、腰部劳累 | 1、尺码:S M L XL2、身体护理部位:腰部3、适用人群:老年4、功能:环绕立体支撑，缓解腰椎不适、腰部劳累 | 无 | 聊城敬孝阁医疗器械有限公司 | 4 | 副 | 90 | 360 | 1年 |
| 23 | 老人用防滑拖鞋 |  | 1、款式:一字型;2、适用对象:老年;3、帮面材质:PVC:4、适用场地:居家适者拖鞋:5、鞋码:40-41【适合39-40码】36-37【适合35-36码】38-39【适合37-38码】42-43(适合41-42码】 44-45【适合43-44码】 46-47【适合45-46码】 48-49【适合47-48码 | 1、款式:一字型;2、适用对象:老年;3、帮面材质:PVC:4、适用场地:居家适者拖鞋:5、鞋码:40-41【适合39-40码】36-37【适合35-36码】38-39【适合37-38码】42-43(适合41-42码】 44-45【适合43-44码】 46-47【适合45-46码】 48-49【适合47-48码 | 无 | 台州市晶然家居用品有限公司 | 7 | 双 | 31 | 217 | 1年 |
| 24 | 老年专用手机 | 纽曼 | 1.手机类型:老年机2.一键手电筒3.立体大按键4.大声音、持久待机5.一键求救电话 | 1.手机类型:老年机2.强光手电筒3.立体大按键4.大声音、持久待机5.一键求救电话 | 无 | 深圳市小宇智设备有限公司 | 5 | 部 | 386 | 1930 | 1年 |
| 25 | 燃气报警 | 立可安 | 通信方式:支持NB-iot或CAT1可与物联网平台直连，数据能在平台查询;传感器类型:半导体式;检测气体：甲烷/丙烷(丙烷需要单独定制，下单需备注);使用环境:室内;响应时间:≤30秒自动恢复;采样方式:自动扩散;量程:0-20% LEL;报警设定值:10%LEL;供电方式:220V电源 | 通信方式:支持NB-iot联网平台直连，数据能在平台查询;传感器类型:半导体式;检测气体：甲烷/丙烷(丙烷需要单独定制，下单需备注);使用环境:室内;响应时间:≤30秒自动恢复;采样方式:自动扩散;量程:0-20% LEL;报警设定值:10%LEL;供电方式:220V电源 | 无 | 深圳市立可安科技有限公司 | 1 | 个 | 400 | 400 | 1年 |
| 26 | 轮椅 | 广孚 | 1、高碳钢材质，管壁厚度1.2MM ;2、橡胶钢丝轮，轮椅的承重架是双交叉架;3、脚踏部位可拆卸可调节高低;4.表面处理是采用环保的高温粉体烤漆.表面处理经过九道工艺,保证产品不易脱漆。 | 1.高碳钢材质 壁厚1.0mm2.前轮7英寸橡胶胎 后轮20英寸辐条轮3.工艺：喷涂 | 无 | 廊坊新昊医疗器械有限公司 | 5 | 台 | 880 | 4400 | 1年 |
| 27 | 老人用指甲刀 | LMLUCKY | 1、产品特点:带放大镜指甲剪、剪盖防滑设计2、放大2.5倍，老人清晰看得见3、材质:刀口高碳钢材质 | 1、产品特点:带放大镜指甲剪、贴合甲型2、放大2.5倍，老人清晰看得见3、材质:刀口高碳钢材质 | 无 | 金华市适界贸易有限公司 | 1 | 个 | 68 | 68 | 1年 |
| 28 | 护理床 | A02-Ⅱ | 1.多功能病床；2.床头床尾采用高级ABS床头床尾，床头床尾可拆卸，安装后牢固，外型美观，床尾带有病人信息卡槽; 3.床框采用钢管焊接，使用乳白色粉末表面静电喷涂；4.摇杆系统；5.护栏：侧面护栏为覆式护栏，D型形状的铝合金扶手；铝合金为护栏支柱，固定支架为方管、底座与支柱连接，耐磨，不变形，可收缩平放，可防止床垫移位；护栏操作手柄采用尼龙强化塑胶材质注塑成型，为防止夹手、并带有锁件。 | 一、规格尺寸：外径尺寸：2050\*950\*550mm二、基本功能：调节范围：背部0－70°±5°床体承载200kg1、床头、床尾板：床头床尾板由ABS高级工程塑料吹塑成型尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头、床尾板采用钢板挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩易清洁、不变形，床四角安装有软性防撞角,有利于保护床体和公共设施。2、床面：床面采用冷轧钢板条形焊接，板材厚度不小于0.7mm,表面光洁， 3、传动装置：摇把为优质碳钢镀铬工艺，采用隐藏式设计。 | 无 | 邢台琪泽医疗科技有限公司 | 3 | 张 | 1370 | 4110 | 1年 |
| 29 | 助听器 | 声得乐 | 1.适用人群:听力下降的中老年2.USB充电、全数字自动3.智能芯片，更加清晰4.多种模式切换5.外壳加固，防摔耐用 | 1.适用人群:听力下降的中老年2.充电器款，智能芯片，智能调频，有大滚轮调音键，双重降噪，佩戴舒适，耳机不分左右耳  | 无 | 深圳市声得乐医疗器械有限公司深圳市鲲维医疗电子有限公司 | 2 | 个 | 850 | 1700 | 1年 |
| 30 | 额式红外体温计 | FI01 | 1、德国进口精密探头，精湛工艺，测量准确。2、智能三色背光提示，测量结果清晰直观。3、采用被动红外测温技术，避免皮肤接触，防止造成感染。 | 测量方法：非接触式测量范围体温: 32.0℃-42.9℃(89.6°F-109.2°F)物温: 0℃-100℃C(32°F-212°F)精度体温: ±0.2°℃/0.4°F物温: ±1.0℃/1.8°F三色背光,大屏幕 | 无 | 惠州安博臣科技有限公司 | 2 | 支 | 225 | 450 | 1年 |
| 31 | 护理杯 | 格格家 | 产品规格:容量:350mL内胆材质:食品级304不锈钢吸管:食品级硅胶 | 产品规格:容量:350mL内胆材质:食品级304不锈钢吸管:食品级硅胶 | 无 | 深圳市格式金属制品有限公司 | 2 | 个 | 135 | 270 | 1年 |
| 32 | 靠背架 | 鹿禾堂 | 1、产品尺寸:85\*56；2、折叠尺寸:71\*65\*10cm:3、主架:由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格由Φ22\*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。表面采用高温粉体烤漆处理。4扶手：PVC防滑扶手，防滑耐用，可上翻。5、靠背垫600D牛津布坐垫，抗拉强度高。 | 产品尺寸：75\*56cm，收纳尺寸80\*56； 加高椅背，加固椅架，材质：舒适科技布+航空碳钢，折叠扶手 | 无 | 永康市开柜家具有限公司 | 1 | 把 | 365 | 365 | 1年 |
| 33 | 适老防寒护膝 | JNLKE 杰恩莱克 | 1、适用人群:老年2、产品特点:弹力好、耐用不变形、自热升温3、尺码:M/L/XL/XXL | 1、适用人群:老年2、产品特点:弹力好、耐用不变形、自热升温3、尺码:S/M/L/XL | 无 | 迈莱克医疗用品石家庄有限公司 | 3 | 个 | 75 | 225 | 1年 |
| 34 | 适老换鞋凳 | 政鸿 | 1、风格:北欧。2、材质:木质。3、助起扶手设计、圆润边角。4、尺寸:30\*30\*60" | 1、风格:北欧。2、材质:木质。3、助起扶手设计、圆润边角。4、尺寸:60\*40\*59 | 无 | 衡水政鸿医疗科技有限公司 | 2 | 个 | 870 | 1740 | 1年 |
| 35 | 便携放大镜 | 楚达 | 1、产品类型:手持式放大镜2、产品特点:全光学，非球面镜片3、功能:辅助老人辨识物体及文字 | 1、产品类型:手持式放大镜2、产品特点:放大光学玻璃镜片3、功能:辅助老人辨识物体及文字 | 无 | 义乌市楚冠光学仪器有限公司 | 1 | 个 | 65 | 65 | 1年 |
| 36 | 智能防褥疮床垫 | 顾高 | 优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用。波动床垫，每8-10分钟循环充放气;气垫规格2000x900mm;最大出气压:不大于14kpa。电源电压:AC220v50Hz;承重力:100KG | 功能：软硬调节，噪音：睡眠降噪，管径8cm，1950x900mm优质PVC面料，波动按摩。适用人群：长期卧床、重度褥疮、睡眠浅 | 无 | 德州市康之源医疗器械有限责任公司 | 2 | 个 | 570 | 1140 | 1年 |
| **基础包合计：大写：贰万叁仟柒佰伍拾元整 小写23750元** |
| **其他单品合计：人民币（大写）：伍万零贰拾伍元整 小写：50025元** |
| **响应总价** |  | **人民币（大写）：柒万叁仟****柒佰柒拾伍元整 小写：73775元** |

**二、合同价格：**人民币（大写）**柒万叁仟柒佰柒拾伍元整**，（小写）￥:**73775**元。

**三、交货时间、地点、方式**

1.交货时间：合同签订起60日内完成。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给采购人的日期为交货时间。

2.交货地点：由四平市铁西区民政局指定地点。

3.交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

**四、付款方式**

成交供应商交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：采购人名称（四平市铁西区民政局）]，国家有关质检机构出具的检验报告或证书，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。待验收合格后，省厅资金拨付后，给予拨付。

**五、误期赔偿**

1.除不可抗力的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向采购人支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

2.在收取误期赔偿费期间，采购人有权决定是否终止合同。

3.如果采购人违约，应承担相应的违约责任。

**六、合同生效：**本合同一式两份，采购人和供方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章生效。

采购人：四平市铁西区民政局 供方：吉林省锦成企业管理有限公司

（公章或合同专用章） （公章或合同专用章）

法定代表人或授权 法定代表人或授权

代理人签字： 代理人签字：

签字日期：2025年9月29日 签字日期：2025年9月29日

联系电话： 联系电话：